Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 30 maja 2023 roku.

Zmiany wynikają między innymi z wejścia w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, z późn. zm.) oraz Taryfy ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok, które polegały na wprowadzeniu nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Pozostałe zmiany polegają na dodaniu atrybutów dedykowanych do wymiany danych dotyczących Klientów przyłączonych do sieci wysokich i średnich napięć (tzw. Wielkiego Odbioru).

1. W komunikatach:
2. ***7.1.1. Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE*** [CustomerMoveIn],
3. ***7.16.1. Zgłoszenie zmiany parametrów umowy kompleksowej*** [ChangeInComprehensiveAgreement]

dodano atrybut:

Oświadczenie Sprzedawcy do taryfy C11s – Potwierdzenie posiadania oświadczenia Klienta, że jest uprawniony do korzystania z odrębnej grupy taryfowej przeznaczonej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

1. W komunikatach:
2. ***7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE*** [NotifyMPCharacteristics],
3. ***7.4.3. Udostępnione dane paszportu PPE*** [UpfrontMPCharacteristics],
4. ***7.5.3. Udostępnione dane PPE*** [MPCharacteristics],
5. ***7.23.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej*** [NotifyReserveSupply],
6. ***7.23.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu*** [NotifySupplyofLastResort],

rozszerzono słownik dla atrybutu Charakter odbioru o wartość:

OSP – jednostka ochrony przeciwpożarowej (OSP)*,*

rozszerzono słownik dla atrybutu Typ produktu o wartość:

83.8 – straty mierzone

W sekcji 1.3 Charakterystyki PPE dodano atrybut:

Rozliczenie niestandardowe na PPE – informujący o występowaniu rozliczenia niestandardowego na PPE

W przypadku otrzymania tego atrybutu Sprzedawca powinien zwrócić się do Operatora na adres: [centrala@energa-operator.pl](mailto:centrala@energa-operator.pl) z zapytaniem o informacje szczegółowe w zakresie stosowanego algorytmu rozliczeniowego.

w sekcji 1.5 Grupowanie PPE dodano atrybut:

Udział w kW – określający wielkość udziału danego PPE (w kilowatach) w instalacji wytwarzającej na potrzeby Prosumenta zbiorowego

1. W komunikacie ***7.19.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy*** [Invoice]:
2. zaktualizowano słownik dla atrybutu Grupa taryfowa w szablonie WSDL komunikatu – dodano pozycję C11s,
3. rozbudowano słownik dla atrybutu Typ liczydła licznika w sekcji 1.2.1. o wartości:

* 87168670000U2H – straty mierzone napięciowe
* 87168670000I2H – straty mierzone prądowe

1. dodano nowy atrybut Rodzaj strat w sekcji 1.2.1. zawierający wartości (kody OBIS dla strat):

* napięciowe pobór - 83.8.1
* napięciowe oddanie - 83.8.2
* prądowe pobór - 83.8.4
* prądowe oddanie - 83.8.5

1. W komunikacie ***7.18.1. Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy*** [ValidatedDataForBilling] wprowadzono zmiany:
2. rozszerzono słownik dla atrybutu 1.10.8.1.1. Kod produktu energetycznego o wartości:

87168670000I2H – straty mierzone prądowe

87168670000U2H – straty mierzone napięciowe

1. rozszerzono słownik dla atrybutu 1.10.8.1.2. Kod jednostki miary o wartości jednostek pomiaru strat z rejestrów licznika:

kVVh – kV2h

AAh – A2h

1. rozszerzono słownik dla atrybutu 1.10.8.1.3.1.2.3. Kod OBIS (w sekcji Lista wskazań) o wartości:

83.8.1

83.8.2

83.8.4

83.8.5

1. rozszerzono słownik dla atrybutu 1.10.9.1.1. Kod przyczyny korekty o wartość:

K14 – regulacja farmy wiatrowej

1. rozszerzono słownik dla atrybutu 1.10.9.1.2. Kod OBIS (w sekcji Lista zużyć) o wartości:

83.8.1

83.8.2

83.8.4

83.8.5

1. W rozdziale **8. Dokumenty publikowane przez Portal Dostępowy Kontrahenta** wprowadzono zmiany:
2. w komunikacie 8.5 UDPM/UDPMk dodano atrybut:

strataZuzycia - określający wartość zużycia strat mierzonych w kWh

1. w komunikacie 8.5 UDPM/UDPMk zmieniono opis atrybutu zuzycieZUwzglednieniemStrat, który otrzymał treść: Wartość zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem współczynnika strat procentowych lub wartości zużycia strat mierzonych [kWh]
2. w komunikatach 8.5 UDPM/UDPMk oraz 8.6 UDPP/UDPPk zmieniono opis atrybutu strataProcent, który otrzymał treść: Współczynnik procentowy strat